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	№ ППСР3  от 03.03.2026 г.
	


=================================================================================
                                                                                
	Коммерческое предложение



Площадка подъемная стальная разборная ППСр-2/350
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	· Площадка ППСР (аналог площадки ППА) изготовлена из стальных профильных труб и имеет разборную конструкцию. Применяется при производстве общестроительных работ, а также  обеспечения сварочных и монтажных работ на высоте. ГОСТ 33168-2014 «Краны грузоподъемные. Оборудование для подъема людей. Требования безопасности». 
· Для удобства транспортировки, площадка имеет разборную конструкцию и специальные места для подъема площадки вилочным погрузчиком.  Что дает существенную экономию при транспортировке, в отличие от не разборных площадок.
· Каждая площадка после производства подвергается испытаниям с  приложением нагрузки, превышающей нормативную на 100%
· Площадка оснащена дверкой с замком, обеспечивающий безопасную эксплуатацию. А также имеются точки крепления СИЗ персонала, выполненные в виде отверстий в нижней части подъемного уха площадки.
· Площадка пригодна для применения на различных объектах согласно приказа № 461 от   20.01.2020г.  Ростехнадзора.  И имеет сертификат (декларациию) соответствия.


  
	Технические характеристики площадки ППСР

	Характеристики
	Единица измерения
	Фактически

	Грузоподъёмность
	Человек
	Два

	Полезная нагрузка, макс.
	кг.
	350

	Масса 
	кг
	135

	Длина
	мм.
	2500

	Ширина
	мм.
	656

	Высота
	мм.
	1400

	Высота ограждения
	мм.
	640

	Ширина рабочей зоны
	мм
	580

	Комплектация: Площадка в разобранном виде, Паспорт и инструкция по эксплуатации, Сертификат (декларация) соответствия.




Для подвески площадки на крюк крана, необходим строп канатный или цепной, данный строп разрешено использовать только вместе с площадкой, использование для других целей запрещено. Строп приобретается отдельно.
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	№
	Наименование
	Количество/ед.
	Цена за 1 шт с НДС
	Сумма с НДС

	1
	Площадка ППСР
	1
	
	

	2
	Строп для крепления площадки на крюке крана.
	1
	
	

	ИТОГО рублей с НДС:
	

	Условия доставки оборудования: Доставка до терминала ТК в г. Самара.

	Условия поставки: в наличии.

	Гарантийные обязательства:  12 месяцев с момента отгрузки товара покупателю.

	Срок действия предложения:  В течении 10 рабочих дней.

	Форма оплаты: предоплата в размере 100%




 
	


Директор ООО «ПК «СТС»
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Комаров С.Ю



Исп. Стерляхин Сергей Анатольевич
+7(846)262-49-02(03)
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