
[image: ]
	№ ППСР3  от 03.03.2026 г.
	


=================================================================================
                                                                                
	Коммерческое предложение



Люлька подъемная стальная разборная ЛПСр-2/350
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· Люлька ЛПСР (аналог алюминевой люльки ЛПА) изготовлена из стальных профильных труб и имеет крышу над рабочей площадкой. Применяется при производстве общестроительных работ, а также  обеспечения сварочных и монтажных работ на высоте. ГОСТ 33168-2014 «Краны грузоподъемные. Оборудование для подъема людей. Требования безопасности». 
· Для удобства транспортировки, люлька имеет разборную конструкцию и специальные места для подъема люльки ЛПСр вилочным погрузчиком.  Это дает существенную экономию при транспортировке, в отличие от не разборных люлек и подъемных площадок.
· Каждая люлька после производства подвергается испытаниям с  приложением нагрузки, превышающей нормативную на 100%
· Люлька оснащена дверкой с замком, обеспечивающий безопасную эксплуатацию. А также имеются точки крепления СИЗ персонала, выполненные в виде петель расположенных на каркасе люльки.
· Люлька пригодна для применения на различных объектах согласно приказа № 461 от   20.01.2020г.  Ростехнадзора.  И имеет сертификат (декларациию) соответствия.


  
	Технические характеристики площадки ЛПСР

	Характеристики
	Единица измерения
	Фактически

	Грузоподъёмность
	Человек
	Два

	Полезная нагрузка, макс.
	кг.
	350

	Масса 
	кг
	165

	Длина
	мм.
	2500

	Ширина
	мм.
	640

	Высота
	мм.
	2140

	Высота ограждения
	мм.
	640

	Ширина рабочей зоны
	мм
	580

	Комплектация: Люлька в разобранном виде, Паспорт и инструкция по эксплуатации, Сертификат (декларация) соответствия.




Для подвески люльки на крюк крана, необходим строп канатный или цепной, данный строп разрешено использовать только вместе с люлькой,  использование для других целей запрещено. Строп приобретается отдельно.

	№
	Наименование
	Количество/ед.
	Цена за 1 шт с НДС
	Сумма с НДС

	1
	Люлька ЛПСр - 350/2
	1
	
	

	2
	Строп для крепления площадки на крюке крана.
	1
	
	

	ИТОГО рублей с НДС:
	

	Условия доставки оборудования: Доставка до терминала ТК в г. Самара.

	Условия поставки: в наличии.

	Гарантийные обязательства:  12 месяцев с момента отгрузки товара покупателю.

	Срок действия предложения:  В течении 10 рабочих дней.

	Форма оплаты: предоплата в размере 100%
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Директор ООО «ПК «СТС»
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Комаров С.Ю



Исп. Стерляхин Сергей Анатольевич
+7(846)262-49-02(03)
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